Universalkupplung, reduziert

PUKR

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Verbindung von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC

Überwurfmutter aus PP

d21-d43

PFA/PN Wasser = 12,5 bar

Lieferbare Dimensionen

d1 d2

21-27 15-21

27-34 15-21

27-34 21-27

34-39 27-34

39-43 27-34