Übergangskupplung

PUXK

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Verbindung von PE-Rohren mit Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC

Überwurfmutter aus Acetal (PE-Seite) bzw. PP

d15-d61

PFA/PN Wasser = 12,5 bar

Lieferbare Dimensionen

d1 d2

20 15-21

25 15-21

20 21-27

25 21-27

20 27-34

25 27-34

32 27-34

32 34-39

40 34-39

32 39-43

40 39-43

50 47-49

63 47-49

63 59-61